Entreprenörens kontroll i byggproduktion, brand

(Denna mall ska användas om entreprenören inte har en annan mall för daglig kontroll som visar att de följer brandskyddsplanen under byggtid och att aktuella punkter nedan ingår)  
(Om denna mall används ska kontrollen/intygande att anmärkningarna är åtgärdade göras av entreprenörens brandskyddsansvarige eller av ersättare godkänd av Locum projektledare)  
(Om arbeten sker utanför arbetsområdets gränser ska denna kontroll även omfatta dessa ytor)

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Projektnr: |  |
| Projektnamn: |  |
| Förvaltningsobjekt och byggnad: |  |
| Våningsplan |  |
| Locums projektledare: |  |
| Entreprenörens brandskydds-ansvarige: |  |
| Ersättare för entreprenörens brandskyddsansvarige: |  |

1. Denna kontroll ska alltid skickas samma dag som kontrollen utförts till Locums projektledare eller samma dag läggas i mapp som Locums projektledare angett oavsett om anmärkningar eller ej.
2. Vid anmärkningar ska dessa åtgärdas omedelbart av entreprenören. När alla anmärkningar är åtgärdade och kolumnen ”Åtgärdad av entreprenören är ifylld~~”~~ skickas dokumentet samma dag till Locums projektledare eller läggs i mapp som Locums projektledare angett.

| Nr | Vad som ska kontrolleras inom entreprenadområdet | OK | Brist | Ej aktuellt | Plats/ Kommentar entreprenör före åtgärdande | Åtgärdat av entreprenör | Kommentar entreprenör efter åtgärdande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brandcellsgränser är intakta och uppfyller rätt brandklass |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hål/genomföringar är brandtätade |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dörrar i brandcellsgräns är helt stängda |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Utrymningsvägar är fria |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Utrymningsskyltar finns och är synliga på byggarbetsplatsen |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uppdaterad brandskyddsplan under byggtid finns på byggarbetsplatsen |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aktuell brandskyddsplansritning/ar finns på byggarbetsplatsen och är kommunicerad till alla berörda |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Brandsläckare placering är enligt gällande brandskyddsplansritning/ar |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tillstånd för avstängning av brandlarm och sprinkler efterlevs. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Täckkåpor över detektorer är borttagna vid arbetsdagens slut |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Brandfarliga heta arbeten följer SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Brandvakt finns alltid på plats när brandfarliga heta arbeten utförs, även under arbetsraster. Efterbevakning sker minst en timme eller enligt tillstånd. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Brandfarlig vara och gasflaskor förvaras utanför byggarbetsplatsen |  |  |  |  |  |  |