# Bilaga 8 – PCB-anmälan sanering

Blanketten skickas till kommunens miljökontor.

#### Fastighetsuppgifter

| Byggnadens adress | Fastighetsbeteckning |
| --- | --- |
|       |       |

#### Fastighetsägare

|  |  |
| --- | --- |
| Namn | Organisationsnummer |
| Landstingsfastigheter i Stockholm (Locum AB) | 232100-0016 |
| Box | Postnr | Postort |
| 172 01 | 104 62 | Stockholm |
| Kontaktperson Locum | Kontaktuppgift |
|       |       |

#### Kontrollant

|  |  |
| --- | --- |
| Namn | Företag |
|       |       |
| Telefon | E-post |
|       |       |

#### PCB förekomst

|  |
| --- |
| Fogmassa förekommer på följande ställen, invändig/utvändig sanering |
|       |

| Beräkning av PCB-mängder |
| --- |
| Fogmassor | Golvmassor |
| Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6-7 mm djup beräknas PCB (kg) med formeln:Halt (mg/kg) x Foglängd (m) x 0,25 (kg/m)1 000 000 | Mängden PCB (kg) beräknas med formeln:Halt (mg/kg) x Yta (m2) x 2,2 (kg/m2) 1 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Löpmeter fog >500 mg/kg PCB som ska saneras | Löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som ska saneras |
|       |       |
| Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)  |
|       |

#### Sanerare

|  |  |
| --- | --- |
| Företag | Organisationsnummer |
|       |       |
| Gatuadress/Box | Postnr | Postort |
|       |       |       |

#### Sanering

|  |
| --- |
| Arbetsmetod, verktyg, utrustning, kontrollupplägg, med mera: |
|       |
| Saneringsstart | I de fall startdatum ändras ska Miljökontoret meddelas. | Planerat avslut |
|       |       |

#### Vid invändig sanering

|  |
| --- |
| Åtgärder för skydd av hyresgäster/brukare, mot damm, buller, ventilation med mera: |
|       |

#### Vid utvändig sanering

|  |  |
| --- | --- |
| Leksandlåda, lekredskap inom 50 m från huset? | Odlingslott, kolonilott inom 50 m från huset? |
| [ ]  Ja | [ ]  Nej | [ ]  Ja | [ ]  Nej |
| Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft: |
|       |

#### Avfallshantering

|  |
| --- |
| Beräknad mängd farligt avfall (kg) |
|       |
| Förvaringsplats för farligt avfall |
|       |
| Transportör |
|       |

Transportdokument och mottagningskvitton biläggs slutrapporten till tillsynsmyndighet efter avslutad sanering, se Locum-mall för slutrapportering.

| Locums projektledare/ansvarig |
| --- |
| Underskrift | Datum |
|       |       |
| Namnförtydligande | Telefon |
|       |       |

#### Kopia till:

Locums Miljöcontroller för fastighetsföroreningar

Bilagor: