# Bilaga 2 – Checklista

**Projektör**

|  | Beskrivning | Ja | Nej | Ej Aktuell |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektering av dörrmiljöer har utförts i samverkan mellan projektörer, hyresgäst, drift och förvaltning och övriga kravställare enl. projekteringsanvisningar. |[ ] [ ] [ ]
| 2. | Är dörrkort upprättat? |[ ] [ ] [ ]
| 3. | Utformning av dörrmiljöer uppfyller ställda krav avseende: |  |  |  |
|  | * Brandklassning
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Utrymning
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Brandlarm
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Tillgänglighet och arbetsmiljö
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Frångänglighet
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Mekaniskt inbrottsskydd, inbrottslarmsystem.
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Prestanda, robusthet och funktioner för underhåll.
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Funktioner, exempelvis:
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * + Återinrymning
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * + Tillhållning för branddörrar
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * + Magnetuppställning
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Kontroll av säkerhetsavstånd mellan dörr och vägg med hänsyn till eventuell klämrisk är utförd.
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Lokala förutsättningar
 |[ ] [ ] [ ]
| 4. | Beslagning av dörrmiljöer uppfyller ställda krav avseende:  |  |  |  |
|  | * Utrymning
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Brandlarm
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Tillgänglighet, arbetsmiljö
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Frångänglighet
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Mekaniskt inbrottsskydd, inbrottslarmsystem
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Funktioner, exempelvis:
	+ Återinrymning
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * + Tillhållning för branddörrar
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * + Magnetuppställning
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Robusthet, prestanda, erforderligt antal gångjärn, material och ytbehandling
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Anvisningar till följd av ev. CE märkn
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Kontroll är utförd av lokala förutsättningar, om beslag enligt ovan är lämpliga det vill säga finns motstridande funktioner/behov?
 |[ ] [ ] [ ]
| 5. | Väggar runt dörrmiljöer som förses med dörrautomatik, säkerhetssensorer och aktiveringslister: |  |  |  |
|  | * Är väggar utförda enligt krav och rekommendationer i tillverkares monteringsanvisningar. Skall alltid följas.
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Finns förstärkning i både partier och väggar.
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Finns förberedelse med kanalisation för strömmatning.
 |[ ] [ ] [ ]
| 6. | Kanalisation: |  |  |  |
|  | * Finns infälld kanalisation i tillräcklig omfattning fram till dörrar och partier.
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Följer kanalisation tillverkares anvisningar. Skall alltid följas.
 |[ ] [ ] [ ]
| 7. | Är branddörrar med krav på täthet i dörrens underkant enligt brandskyddsbeskrivningen försedda med automatisk tätningströskel som uppfyller de ställda brandkraven. |[ ] [ ] [ ]
| 8. | Är typen av kraftmatning (ÖL, VL, MVL) till dörrautomatik anpassade utifrån dörrmiljös funktionskrav/behov. |[ ] [ ] [ ]
| 9. | Underlag för relationshandling: |  |  |  |
|  | * Är parametrar som skall sparas i Faciliater specificerade
 |[ ] [ ] [ ]
|  | * Innehåller dörrkort information om föreskrivna produkters garantitider.
 |[ ] [ ] [ ]

#### Övriga projektspecifika parametrar, skall noteras i valfritt antal rader nedåt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beskrivning | Ja | Nej | Ej Aktuell |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ] [ ]